|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 档号 | BGDC-518-01 |  | 编号 | BG-HRD18-0108005 |
| 保管期限 | 3年 |  | 密级 | 内部★ |
|  |  |  | 阶段标记 | V1.0.00 |

PCB加工说明表

BingoBin

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **文 件 名** | **[BingoBin]HW\_V1.0.10\_180108.PcbDoc** | **字　节　数** | 5317KB |
| **设计软 件** | □Allegro □protel99 □protel 99SE  □PADS □powerPCB ■DXP14  □AutoCAD □其它： | **表 面 处 理** | ■无铅喷锡 □镀金：oz |
| **板 层 数** | □单面板 ■双面板 □多层板： | **插 头 镀 金** | □是 ■否 |
| **叠 层 顺 序**  **（多层板）** | Layer1: Top  Layer2: Bottom | **阻 焊 层** | □不涂阻焊剂 ■顶层阻焊 ■底层阻焊 |
| **字 符 层** | □不印字符 ■顶层字符 ■底层字符 |
| **板 材 型 号**  **及基铜** | ■FR-4 □聚四氟乙稀  □Rogers □其它： | **外 形 公 差** | ■±0.15mm  □0～—0.3mm  □其它：mm |
| 基 铜： ■无要求； □um | **制 板 数 量** |  |
| **板 厚** | 1.6 mm +/-10% | **下 单 日 期** |  |
| **交 货 日 期** |  |
| **备**  **注** | 1. PCB板尺寸：参考[BingoBin]HW\_V1.0.10\_180108.PcbDoc文件； 2. 板厚1.6 mm； 3. 阻焊颜色绿色； 4. 双层字符印刷，字符颜色白色； 5. 没有阻抗控制要求； 6. 双面开窗过孔不塞孔，双面未开窗小于等于0.4mm过孔全部塞孔； | | |