|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 档 号 | BGDC-518-01 |  | 编 号 | BG-HRD18-0108018 |
| 保管期限 | 3年 |  | 密 级 | 内部★ |
|  |  |  | 阶段标记 | V1.0.00 |

BingoBin网络功能模块

生产测试说明书

编写：开发部 朱海峰

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测试项目 | 测试说明 | 测试结果 | 备注 |
| 1 | 硬件短路测试 | 必测试项  万用表  对主板测试点进行短路测试 | 无任何短路现象即判断为合格 | 参考《[Bingobin]短路测试点说明\_V1.0.10\_180104》 |
| 2 | 上电测试 | 必测试项  电流表  对主板作瞬间上电操作 | 上电电流不超过30mA | 使用数字钳形电流表夹住POE网线 |
| 3 | 正式版软件测试 | 必测试项  主板烧录正式版软件，根据软件功能版本，按指导手册进行测试 | 指导手册测试荐全通过即判断为合格 | 参考《[BingoBin]生产测试指导手册\_V1.0.10\_180104》 |