|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 档 号 | BGDC-518-01 |  | 编 号 | BG-HRD18-0108025 |
| 保管期限 | 3年 |  | 密 级 | 内部★ |
|  |  |  | 阶段标记 | V1.0.00 |

BingoBin网络功能模块

产品标贴制作说明书

## 编写目的

本说明书定义了本产品使用标贴的制作规范。

本文档适用于公司员工。

## 标贴规格要求

### 尺寸要求

图1

1. 尺寸：70 x 62 mm，右上角裁角。如图1所。
2. 条码：位置与尺寸如图1图示。要求如下：

* Code128-A规范
* 条码尺寸：62.4 x 12.0 mm
* 条码生成要求：只含条码（底部不带条码标签），居中对齐。如下图右图示，为正确格式。



* 位置：图1所示
* 条码内容与SN号相同
* 条码要求做流水号
* 参考：条码可以任选软件工具生成，遵循Code128规范即可。推荐使用Barcode Generator软件

1. SN号：参考文档《[BingoBin]产品序列号编码说明书\_171219》说明。例如B117510101230047，末六位做流水号处理，流水号段另见文件说明。
2. 流水号要求：要求保证条码内容与SN号相同。
3. 版本要求：参考提供的CAD样版文件。

### 质量要求

1. 纸张材质：亚银龙
2. 工艺要求：

* 二次敷膜
* 背胶。温度要求：-40℃～+80℃

## 文档编写

1. 编写者：开发部 朱海峰
2. 编写日期：2017年12月19日

## 附录

### 参考资料

1. 《[BingoBin]产品标贴样版\_171219》
2. 《[BingoBin]产品SN号编码说明书\_171219》